**Техническая спецификация**

**на закупки Работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путей по ст. Караганда ТОО «Транспортный холдинг Казахстана»**

Подрядчику необходимо выполнить весь комплекс работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путейсогласно предоставленного Заказчиком технического задания в соответствии с требованиями Строительных Норм и Правил (СНиП), иных действующих нормативных документов в области строительства Республики Казахстан, в установленные сроки и порядке сдать Объект приемочной комиссии.

При выполнении закупаемых Работ Подрядчик в обязательном порядке должен соблюдать Закон Республики Казахстан «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II и государственными нормативами в области архитектуры, градостроительства и строительства (СНиП и СН РК).

**Основные характеристики и объемы работ**

Объект текущего ремонта расположен на ст. Караганда

**Наименование и объемы Работ по текущему ремонту железнодорожных подъездных путей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование Работ** | | **Ед. изм.** | | **Кол-во** | **Примечание** | | | |
| **1** | **Текущий ремонт пути №35** | | | | | | | | |
| 1.1. | Расшивка рельсо-шпальной решетки на ремонтируемом участке, снятие рельсов и старых непригодных шпал | | м | | 75 |  | | | |
| 1.2. | Снятие балласта, непригодного к дальнейшей эксплуатации | |  | |  |  | | | |
| 1.3. | Укладка нового балласта (щебень фракции 20-40 мм) | | тн. | | 60 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | | | |
| 1.4. | Укладка новых шпал | | шт. | | 100 |  | | | |
| 1.5. | Укладка снятых рельсов, зашивка пути | |  | |  |  | | | |
| 1.6. | Рихтовка пути, балластировка | | м | | 75 | Параметры рихтовки должны строго соответствовать техническим требованиям | | | |
| 1.7. | Регулировка кривого участка по уровню | |  | |  |
| **2** | **Текущий ремонт пути №27** | | | | | | | | |
| 2.1. | Засыпка балласта (щебень фракции 20-40 мм) | | тн. | | 15 | | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | | |
| 2.2 | Регулировка кривой по уровню | |  | |  | | Параметры рихтовки должны строго соответствовать техническим требованиям | | |
| **3** | **Текущий ремонт пути №28** | | | | | | | | |
| 3.1. | Смена пораженных кустовой гнилостью полностью непригодных шпал б/у шпалами, пригодными к эксплуатации | | шт. | | 7 | | |  | |
| 3.2 | Засыпка балласта (щебень фракции 20-40 мм) | | тн. | | 25 | | | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | |
| 3.3 | Регулировка кривой по уровню | |  | |  | | | Параметры рихтовки должны строго соответствовать техническим требованиям | |
| **4** | **Текущий ремонт пути №44** | | | | | | | | |
| 4.1. | Смена пораженных кустовой гнилостью полностью непригодных шпал б/у шпалами, пригодными к эксплуатации | шт. | | 10 | | | | |  |

**Перечень работ**

Подрядчику необходимо выполнить следующие работы:

1. Разработать своими силами график выполнения Работ и согласовать его с Заказчиком;

2. Произвести мобилизацию и демобилизацию персонала, техники, оборудования;

3. Обеспечить весь свой персонал производственно-бытовыми условиями в соответствии с нормативными требованиями;

4. Произвести Работы согласно калькуляции;

5. Произвести уборку территории объекта по окончании Работ. По завершении работ все временные территории подлежат уборке от мусора и рекультивации земель (при необходимости). Весь промышленный и бытовой мусор следует утилизировать в установленном порядке по согласованию с Заказчиком;

6. Передать приемочной комиссии по акту приемки работы.

**Техника безопасности и противопожарные мероприятия**

Безопасность при проведении работ обеспечить в соответствии с действующими нормативными документами в Республике Казахстан в области обеспечения безопасности произведения работ.

**Требования к потенциальным Подрядчикам**

Потенциальный Подрядчик должен:

1. Иметь право на выполнение всех видов работ, предусмотренных технической спецификацией (в случае, если необходимость наличия таких разрешений предусмотрена законодательством РК) в соответствии с законодательством Республики Казахстан «О лицензировании»;

2. Иметь в наличии материально – техническую базу, оборудование, машины и механизмы, необходимые для производства Работ в собственности или на праве аренды;

3. На основании пункта 2 статьи 32 ЗРК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16 июля 2001 года №242-II (c изменениями и дополнениями по состоянию на 03.07.2013 г.) осуществлять строительно-монтажные работы по закупаемому объекту может потенциальный Подрядчик, имеющий как минимум соответствующую III категории лицензию.

**Приложение:** дефектный акт.

|  |  |
| --- | --- |
| **ПОДРЯДЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  МП | **ЗАКАЗЧИК**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** / **Исмаилов О.Б.**/  МП |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |